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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
เรื่อง   สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera
หมู่ที่ 13 บ้านวังโตน ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
............................................................................
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อ  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558) งบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 900,000.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)
* ราคากลาง  1,057,400.-  บาท  (-เงินหนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) *
                       ซึ่งพัสดุที่ใช้ทุกชิ้นต้องผลิตมาโดยตรงกับงานระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera  เท่านั้น ไม่ใช้เครื่องที่นำมาดัดแปลงเพื่อการยื่นซอง และต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 



ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างติดตั้งงานที่ประกาศสอบราคา
           2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
           ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
           ของทางราชการ

           3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้กระทำการ
                     อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
                      เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
                      ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
                      อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
                     หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  7. ผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานชนิด IP/Network Cameras เป็นวงเงินไม่น้อย
                      กว่า 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ที่ทำเสร็จในสัญญาเดียว นับจากที่งานแล้วเสร็จจนถึงวัน
                      ยื่นเอกสารประกาศสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
                      ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
                      เชื่อถือ
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กำหนดดูสถานที่ดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 13 บ้านวังโตน ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยติดต่อส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ และกำหนดรับข้อมูลเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา 11.00 น. 
กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่  วันจันทร์ ที่  7  กันยายน  2558 ถึง  วันศุกร์ ที่  18 
กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง และ ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558  ในเวลาราชการ  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต. ระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง   
กำหนดเปิดซองสอบราคา  วันอังคาร ที่  22  กันยายน  2558    ตั้งแต่เวลา  10.30  น. 
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต. ระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง   ตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  2 / 2558 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-  บาท   ได้ที่งานพัสดุ  กองคลัง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558  ถึง วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558  ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0- 7529- 0861  กด  104   ในวันและเวลาราชการ       
                             ประกาศ  ณ วันที่   7   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558
       (ลงชื่อ)

                                                   (นางละมัย   จันทร์ฝาก)
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่  2 / 2558
สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera

หมู่ที่ 13 บ้านวังโตน ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ   ลงวันที่  7  กันยายน  2558
……………………..………………………

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558) งบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 900,000.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)
* ราคากลาง  1,057,400.-  บาท  (-เงินหนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) *
                    ซึ่งพัสดุที่ใช้ทุกชิ้นต้องผลิตมาโดยตรงกับงานระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Cemera  เท่านั้น ไม่ใช้เครื่องที่นำมาดัดแปลงเพื่อการยื่นซอง และต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
                     โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 แบบใบเสนอราคา
 แบบสัญญาซื้อขาย
 แบบหนังสือค้ำประกัน  
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
                     1.5  บทนิยาม
                                 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                     1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
                                 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                       1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างติดตั้งงานที่ประกาศสอบราคา
          2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
             ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
                 ทางราชการ


          3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   และไม่เป็นผู้กระทำการ
                       อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
     4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
                        เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                                                                              /..5. บุคคลหรือนิติบุคคล.....
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                  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
                    ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
                     อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
                      หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  7. ผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานชนิด IP/Network Cameras เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า
                     400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ที่ทำเสร็จในสัญญาเดียว นับจากที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่น
                     เอกสารประกาศสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
                     กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ




3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                            (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                  (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีราชชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                            (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                            (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                            (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                            (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)




3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                            (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
                            (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามนสใบเสนอราคาแทน
                            (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การยื่นซองสอบราคา
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น   และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง  
/..4.2 ผู้เสนอราคาต้อง....
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 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน   นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  90  วัน   นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อค  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  และต้องระบุ  รุ่น  ยี่ห้อ ของรายการอุปกรณ์ที่เสนอ


สำหรับแคตตาล๊อคที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจตามนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา       มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อค  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาภายใน  3  วัน

      
4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
      
4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่    2 /2558 ”  โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่  7  กันยายน  2558  ถึง  วันจันทร์ ที่  21  กันยายน  2558  ในวันและเวลาราชการ โดยในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 ยื่นซอง  ณ  งานพัสดุ กองคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   และ  ในวันจันทร์ ที่  21  กันยายน  2558  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต. ระดับอำเภอ   ณ   ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง
 

          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
/..ผู้เสนอราคาที่...
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                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ในวันอังคาร ที่  22 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา   
 ในการสอบราคาครั้งนี้  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น



  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
/…5.5 องค์การบริหารส่วนตำบล..
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                        5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ  สอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                      5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.6 เ ป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
                            ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6.  การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทาง
ราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)  เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน 
ข้อ 1.4 (1) 

(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
                         (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)   
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

/..อัตราค่าปรับ
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     7.  อัตราค่าปรับ
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน


8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 


9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
     

9.1  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้องบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
                          การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด แล้วเท่านั้น
9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี
9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
            (นางละมัย   จันทร์ฝาก)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

  วันที่  7  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558
ร่างขอบเขตงาน
การจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
-----------------------------------  

1. ความเป็นมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสนองตอบโยบายรัฐบาลที่จะปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่
2.2 เพื่อการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
2.3 เพื่อป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ 
2.4 เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2.5 เพื่อเพิ่มช่องทางในการควบคุมและดูแลงานด้านระบบการรักษาความปลอดภัย
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างติดตั้งงานที่ประกาศสอบราคา
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่อ  และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.6 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.7 ผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานชนิด IP/Network Cameras  เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ที่ทำเสร็จในสัญญาเดียว  นับจากที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกาศสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่
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4. แบบรูปรายการหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในครั้งนี้จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้        ดังรายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก 1
5. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา
6. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน
งวดที่ 1 
ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบอุปกรณ์ตามข้อกำหนด ณ สถานที่ติดตั้ง และสถานที่อื่น ๆ ตามที่
กำหนดในรายละเอียดภายในกำหนด 30 วัน  นับถัดจากวันที่ทำสัญญา
งวดที่ 2 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดและส่งมอบอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดพร้อมการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ช่าง และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา               ยาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)




(ลงชื่อ)                                                     .ประธานกรรมการ





         (นายเจริญพร  เยาว์ดำ)




(ลงชื่อ)                                                     กรรมการ





       (นางสาวจารุวรรณ  อั้นทอง)




(ลงชื่อ)                                                     กรรมการ





          (นายวิศาล  พัฒนศรี)                  
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ 2/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558
กล้องวงจรปิด ชนิด IP/ Network Cameras
 จำนวน 1 ระบบ  ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิดชนิด IP แบบ Outdoor Fixed Network Camera  แบบที่ 2
จำนวน   8   ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
จำนวน   1   ชุด
3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวน




จำนวน   1   ชุด

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ

จำนวน   1   เครื่อง 
5. ตู้เก็บอุปกรณ์  ขนาด 19 นิ้ว 27U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ปลั๊กไฟ      จำนวน  1   ตู้
6. อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink           จำนวน   1   เครื่อง
7. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 4 port PoE + Industrial Ethernet Switch with 1 WDM + 1 port uplink  จำนวน   6   เครื่อง
8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA

จำนวน   6   เครื่อง 
9. อุปกรณ์ติดตั้ง








9.1 สายใยแก้วนำแสง ขนาด 24 core
จำนวน   2,190   เมตร
9.2 สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคาร
จำนวน   400   เมตร
9.3 ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน   6   ตู้
9.4 ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร ,การลัดวงจร และไฟกระโชก
จำนวน   6   ชุด
9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution+fan+Thermostat) 
จำนวน   6   ชุด
10. อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ยึดสาย อุปกรณ์จัดเก็บสาย ระบบไฟฟ้า  และอื่นๆ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ดี  จำนวน   1   งาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2
1.1 เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)

1.2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

1.3 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

1.4 ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
1.5 สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.6 มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

1.7 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
1.8 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
1.9 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้ 
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1.10  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
1.11  สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
1.12  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

1.13  สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
1.14  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
1.15  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)ในช่องเดียวกันได้
1.16  มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card

1.17  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า
1.18  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
1.19  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
2.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
2.4 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

2.5 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
2.6 สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 2 หน่วย
2.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB

2.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
2.9 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
2.10 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
2.11 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. จอแสดงภาพแอลอีดี 40" 
3.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
3.2 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
3.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

3.4 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง
3.5 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
3.6 ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
3.7 มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-
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4. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

4.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)          
4.2 สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
5. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19"Rack)

5.1 เป็นตู้ขนาด 19 นิ้ว ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 27U

5.2 มีพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัว
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ
6.1 เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000Mbps SFP slots จำนวนไม่น้อยกว่า 20 และมีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
6.2 มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่น้อยกว่า 1 Modules

6.3 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้
· IEEE 802.3 10Base-T

· IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

· IEEE 802.3ab1000Base-T

· IEEE 802.3z 1000Base-X

· IEEE 802.3ad Link Aggregation

· IEEE 802.1p Priority

· IEEE 802.1q Tag VLAN

· IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

6.4 มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 48Gbps

6.5 มีขนาด MAC Table ไม่น้อยกว่า 16000
6.6 รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้เครือข่ายของการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่
6.7 มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1536K Bytes หรือมากกว่า
6.8 สามารถทำ VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 255 กลุ่ม
6.9 มี Priority Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพื่อสนับสนุนการทำ QoS

6.10 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 Class A และ CE 

6.11 สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirror ได้
6.12 ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนับสนุนการสำรองไฟฟ้า
6.13 สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR เพื่อรองรับ multimedia streaming

6.14 สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใช้งาน VLAN ข้ามระหว่าง WAN ของผู้ให้บริการได้
6.15 สนับสนุน SNMP power down trap การขาดการเชื่อมต่อที่เกิดจากระบบไฟฟ้า
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6.16 สามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยSFPและสถานะต่างๆเช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง กำลังไฟ 
6.17 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา
7 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ


7.1 มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จำนวน 5 ช่อง รองรับการทำงานในแบบ PoEตามมาตรฐาน IEEE 802.3at PoE/PSE จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีพอร์ท SC แบบ WDM Single-mode จำนวน 1 ช่อง
7.2 รองรับการเชื่อมต่อผ่านสายใยแก้วนำแสงไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตร 
7.3 รองรับ Mac Address Table จำนวน 2 K หรือมากกว่า
7.4 รองรับ Jumbo Frames 1.5 K  

7.5 มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมากกว่า
7.6 สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X)

7.7 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex

7.8 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE 802.3x Flow Control และIEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอย่างน้อย 
7.9 สามารถแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ผ่านดวงไฟLEDได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  PWR, PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE

7.10 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และWall mount ได้ 
7.11 สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกว่า 
7.12 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Part 15 
7.13 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE 

7.14 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -20°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกว่า 
7.15 รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power

7.16 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา
8 เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด
8.1 มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)

8.2 สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
9 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ
9.1 สายใยแก้วนำแสง ขนาด 24core

9.1.1 เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า โดยมีขนาดของเส้นใยนำแสง 9/125 ไมโครเมตร
9.1.2 ผลิตตามมาตรฐานของ ITU-T  G.652D
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9.1.3 สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ตามมาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยมีสำเนาใบอนุญาตยืนยัน
9.1.4 Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Thixotropic Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น
9.1.5 มี Central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic) เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง
9.1.6 มี Strength  Member ทำด้วยวัสดุ  Aramid yarn เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง 
9.1.7 มี Rip Cord  จำนวน 2 เส้น ทำด้วยวัสดุ  Polyester เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย
9.1.8 มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความชื้น
9.1.9 เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm เพื่อป้องกันรังสี UV

9.1.10 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสาย ไม่เกิน 10.5mm และ น้ำหนักไม่เกิน 85 kg./km.

9.1.11 สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน 
· การทดสอบแรงดึง


IEC 60794-1-2-E1

· การทดสอบแรงกดทับ


IEC 60794-1-2-E3

· การทดสอบรัศมีการโค้งงอซ้ำ

IEC 60794-1-2-E6

· การทดสอบกระทบกระแทก

IEC 60794-1-2-E4 หรือ TIA/EIA-455-25C

· การทดสอบรัศมีการโค้งงอ

IEC 60794-1-2-E11

· การทดสอบแรงบิด


IEC 60794-1-2-E7

· การทดสอบอุณหภูมิการใช้งาน

IEC 60794-1-2-F1

· การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ

IEC 60794-1-2-F5B

9.1.12 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศไทย
9.1.13 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO9001 โดยมี
สำเนาใบรับรองยืนยัน
9.1.14 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 
โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน
9.1.15 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสายใยแก้วนำแสงเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิค
และการบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายและรับรองว่าเป็น
สินค้าใหม่ ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บจากผู้ผลิต
9.2 สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร
9.2.1 เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG

9.2.2 รองรับแบรนวิธ ที่ 350MHz

9.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน(PE)

9.2.4 มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง
9.2.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทย
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9.2.6 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน
9.2.7 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน
9.3 ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
9.3.1 เป็นตู้ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด
9.3.2 ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ
9.3.3 ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร 
9.3.4 สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐาน IP54
9.3.5 ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2

9.3.6 มีขาตั้งและยึดเครื่องสำรองไฟกับตู้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทบกระแทก
9.4 มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน 
9.4.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร 
9.4.1.1 เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898

9.4.1.2 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break

9.4.1.3 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415V

9.4.1.4 พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน10A

9.4.1.5 พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน6KA

9.4.2 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก
9.4.2.1 แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 385V

9.4.2.2 พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน20KA

9.4.2.3 พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน40KA

9.4.2.4 ระดับการป้องกันไฟกระโชก2.0KV

9.4.2.5 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -40°C ถึง 80°C

9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ
9.5.1 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก 
9.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
9.5.3 มีพัดลมระบายอากาศ
-------------------------------------------
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เงื่อนไขการเสนอราคา
1. กล้องวงจรปิดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
2. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบถ้วน
3. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำ เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด อปท.จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้
	หัวข้อ
	คุณลักษณะที่กำหนด
	คุณลักษณะที่เสนอ
	เอกสารอ้างอิง (หน้า)

	ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้
	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ
	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน


4. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ อปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
เงื่อนไขการติดตั้ง
1. การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง 
2. การติดตั้งโครงข่ายสายนำสัญญาณ ต้องมีป้ายสัญลักษณ์แสดงเป็นระยะเพื่อให้ทราบว่าเป็นสายของหน่วยงานใด
3. การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆบนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะอื่นๆ ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหน่วยงานใดๆ ทาง อปท.มีหน้าที่ประสานงานก่อนดำเนินการและผู้ขายมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลในการขออนุญาตดังกล่าว
4. ในกรณีจำเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ระบบ อปท.มีหน้าที่ในการดำเนินการขอติดตั้งในนามของ อปท. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดเป็นหน้าที่ของผู้ขาย
การฝึกอบรม
ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการจัดหาพร้อมติดตั้ง  ทดลองใช้งาน และฝึกอบรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการทั้งหมด ต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
การส่งมอบและการตรวจรับ
1. ผู้ขายต้องส่งมอบอุปกรณ์หลัก จำนวน 9 รายการ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา โดยผู้ขายต้องต่อเชื่อมระบบชั่วคราว เพื่อการตรวจสอบก่อนนำไปติดตั้ง 
2. ผู้ขาย ต้องแสดงเอกสารแผนผังและแบบแปลนวงจรระบบทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขานั้น 
3. ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน และหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์หลักของระบบ ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน การถอดประกอบ หน้าที่และการทำงานของวงจรต่าง ผังวงจร การปรับแต่ง รายการชิ้นส่วนอะไหล่ และหมายเลขอะไหล่
4. ในวันตรวจรับงานทั้งระบบ ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ของผู้ขาย ร่วมทำการทดลองตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจรับ โดยผู้ขายต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกอย่างของระบบ CCTV และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด  โดยให้ผู้ขายทำการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจรับเห็น
การรับประกันความชำรุดบกพร่อง                                   


ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของการทำงานของระบบ CCTV และอุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่อง  ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม 
การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ร้อยละ 50  ของจำนวนเงินที่ระบุในสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ตามข้อกำหนด ณ สถานที่ติดตั้ง และสถานที่อื่น ตามที่กำหนดไว้ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา โดยอุปกรณ์ที่ต้องส่งมอบ มีดังต่อไปนี้
1.  กล้องวงจรปิด ชนิด IP แบบ Outdoor Fixed Network Camera แบบที่ 2
จำนวน  8  ชุด
2.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง     จำนวน  1  ชุด  
3.  จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวน  
จำนวน  1  ชุด  
4.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1KVA สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ  
จำนวน  1  เครื่อง  
5.  ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 27U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง, ปลั๊กไฟ 
     จำนวน  1  ตู้  
6.  อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100Mbps 20 SFP WDM slot+4 combo uplink  
     จำนวน  1  เครื่อง
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7.  อุปกรณ์ขยายสัญญาณ 4 port PoE+Industrial Ethernet Switch with 1 WDM+1 port 
    uplink  จำนวน  6  เครื่อง  
8.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จำนวน  6  เครื่อง  
9.  อุปกรณ์ติดตั้ง
9.1  สายใยแก้วนำแสง ขนาด 24 core  จำนวน  2,190  เมตร  
9.2  สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคาร  จำนวน  400  เมตร  
9.3  ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  6  ตู้  
9.4  ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร, การลัดวงจร และไฟกระโชก  จำนวน  6  ชุด          
9.5  ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution+fan+Thermostat)  
           จำนวน  6  ชุด  
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ระบุในสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ทั้งหมด และส่งมอบอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมด พร้อมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
